------------------------------------------------------------
Timing Analyzer Summary
------------------------------------------------------------

Type  : Slow 1100mV 100C Model Minimum Pulse Width 'inst5|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|vcoph[0]'
Slack : 1.666
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV 100C Model Minimum Pulse Width 'CLOCKp'
Slack : 4.978
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV -40C Model Minimum Pulse Width 'inst5|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|vcoph[0]'
Slack : 1.666
TNS   : 0.000

Type  : Slow 1100mV -40C Model Minimum Pulse Width 'CLOCKp'
Slack : 4.972
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 100C Model Minimum Pulse Width 'inst5|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|vcoph[0]'
Slack : 1.666
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV 100C Model Minimum Pulse Width 'CLOCKp'
Slack : 4.972
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV -40C Model Minimum Pulse Width 'inst5|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|vcoph[0]'
Slack : 1.666
TNS   : 0.000

Type  : Fast 1100mV -40C Model Minimum Pulse Width 'CLOCKp'
Slack : 4.989
TNS   : 0.000

------------------------------------------------------------
